Приложение 2  
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "26" августа 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»

**Пермский край город Кунгур улица Октябрьская дом 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | | | Фактическое состояние | | Выявленные нарушения и замечания | | | | |
| есть/нет | | | № на плане | фото | | Содержание | | | Значимо  для инвалида (категория) | |
| **2.1** | **Лестница (наружная).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. | Наличие. | | п. 5.2.15  СП 59. 13330.2012 | | Нет | | |  |  | |  | | | Не соответствует нормативу. | | К,О,С,Г | |
| **2.2** | **Пандус (наружный)** |  | |  | | Нет | | |  |  | |  | | |  | | К,О,С,Г | |
| **2.3** | **Входная площадка (перед дверью).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Поверхность покрытия входной площадки. | Твердая, не допускающая скольжения при намокании. | | п. 5.1.3  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Твердая, не допускающая скольжения при намокании. | | Соответствует нормативу. | | | К,О,С,Г | |
| 2.3.2 | Размеры входной площадки. | Не менее 2,2 х 2,2м | | п. 5.1.3  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  | Ширина площадки  2,2 м,  глубина –  2 м | | Необходимость расширения входной площадки. | | | К,О,С,Г | |
| **2.4.** | **Дверь (входная)**  *В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Входные двери | - Хорошо опознаваемы (контрастны по цвету) - Имеют символ, указывающий на их доступность. | | п. 5.1.6  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Необходимость замены входной двери в соответствии с нормативами | | | | Не соответствует нормативу. | К,О,С,Г | |
| 2.4.2 | Ручка входной двери | - На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.  - Имеют форму, позволяющую  управлять ими одной рукой и не требующую применения  больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.  - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | | п. 5.4.2., 5.1.5  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | - Высота расположения дверной ручки – 1,2 м.  - Имеет удобную форму для открывания двери.  -Контраста ручки и двери по цвету нет | | | | Соответствует нормативу.  Соответствует нормативу.  **Не соответствует нормативу.** | К,О,С,Г | |
| 2.4.3 | Ширина дверного проема в свету. | От 0,9 до1,2 м. | | п. 5.1.4  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Ширина дверного проема в свету – 0,9 м, | | | | Соответствует нормативу. | К,О,С | |
| 2.4.4 | Порог двери. | Не выше 0, 014 м. | | п. 5.1.4  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Высота порога входной двери 0,015 м | | | | Соответствует нормативу. | К,О,С | |
| 2.4.5 | Маркировка дверей | На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. | | п. 5.1.5  СП 59. 13330.2012 | | Нет | | |  |  | |  | | | | Не соответствует нормативу. | С,О, | |
| **2.5.** | **Тамбур** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Поверхность покрытия тамбура. | Твердая, не допускающая скольжения при намокании. | | п. 5.1.3  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Поверхность тамбура скользкая. | | | | Не соответствует нормативу. | К,О,С,Г | |
| 2.5.2 | Размеры тамбура. | Глубина – не менее 2,3м.  Ширина – не менее 1,5м. | | п. 5.1.7  СП 59. 13330.2012 | | Есть | | |  |  | | Глубина 3,20 м,  ширина 1,5 м Узкий, высокий порог | | | | Расширить тамбур, убрать пороги | К,О,С,Г | |
| **2.6.** | **Дверь из тамбура в помещение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ширина дверного полотна. | | Не менее 0,9 м | | п. 6.2.4  СП 59. 13330. 2016 | | Есть |  | | |  | | Ширина двери – 0,9м, | | | Соответствует нормативу. | | К,О,С,Г |
| 2.6.2 | Порог двери. | | Не выше 0, 014 м. | | п. 6.1.5  СП 59. 13330. 2016 | | Есть |  | | |  | | Порог высотой 0,16 м . | | | Соответствует нормативу. | | К,О,С |
| 2.6.3 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей. | | На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. | | 6.1.6  СП 59. 13330. 2016 | | Нет |  | | |  | | Контрастная маркировка отсутствует | | | Не соответствует нормативу. | | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 2.4.2 | Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании . | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Капитальный ремонт |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие установленным нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Вход в здание** | **ДП-И (У)** – доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.  **ВНД (К,О,С,Г)** – объект временно недоступен для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения с нарушением слуха | - |  | Капитальны ремонт |