Приложение 2
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

 от "26" августа 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»

**Пермский край город Кунгур улица Октябрьская дом 18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| **2.1** | **Лестница (наружная).** |
| 2.1.1.  | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. |  Наличие. | п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012 | Нет  |  |  |  | Не соответствует нормативу. | К,О,С,Г |
| **2.2** | **Пандус (наружный)**  |  |  | Нет  |  |  |  |  | К,О,С,Г |
| **2.3** | **Входная площадка (перед дверью).** |
| 2.3.1 | Поверхность покрытия входной площадки.  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании.  | п. 5.1.3СП 59. 13330.2012 | Есть  |  |  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании.  | Соответствует нормативу.  | К,О,С,Г |
| 2.3.2 | Размеры входной площадки.  | Не менее 2,2 х 2,2м  | п. 5.1.3СП 59. 13330.2012 | Есть |  | Ширина площадки 2,2 м,глубина – 2 м | Необходимость расширения входной площадки.  | К,О,С,Г |
| **2.4.** | **Дверь (входная)***В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.*  |
| 2.4.1 | Входные двери  | - Хорошо опознаваемы (контрастны по цвету) - Имеют символ, указывающий на их доступность.  | п. 5.1.6СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | Необходимость замены входной двери в соответствии с нормативами | Не соответствует нормативу. | К,О,С,Г |
| 2.4.2 | Ручка входной двери | - На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. - Имеют форму, позволяющуюуправлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.- Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | п. 5.4.2., 5.1.5СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | - Высота расположения дверной ручки – 1,2 м.- Имеет удобную форму для открывания двери. -Контраста ручки и двери по цвету нет  | Соответствует нормативу.Соответствует нормативу.**Не соответствует нормативу.**  | К,О,С,Г |
| 2.4.3 | Ширина дверного проема в свету. | От 0,9 до1,2 м. | п. 5.1.4СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | Ширина дверного проема в свету – 0,9 м,  | Соответствует нормативу. |  К,О,С |
| 2.4.4 | Порог двери. | Не выше 0, 014 м. | п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | Высота порога входной двери 0,015 м | Соответствует нормативу. | К,О,С |
| 2.4.5 | Маркировка дверей | На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. | п. 5.1.5СП 59. 13330.2012 | Нет  |  |  |  | Не соответствует нормативу. | С,О, |
| **2.5.** | **Тамбур** |
| 2.5.1 | Поверхность покрытия тамбура.  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании.  | п. 5.1.3СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | Поверхность тамбура скользкая. | Не соответствует нормативу. | К,О,С,Г |
| 2.5.2  | Размеры тамбура. | Глубина – не менее 2,3м.Ширина – не менее 1,5м. | п. 5.1.7СП 59. 13330.2012 | Есть |  |  | Глубина 3,20 м,ширина 1,5 м Узкий, высокий порог | Расширить тамбур, убрать пороги  |  К,О,С,Г |
| **2.6.** | **Дверь из тамбура в помещение**  |
| 2.6.1 | Ширина дверного полотна.  | Не менее 0,9 м | п. 6.2.4СП 59. 13330. 2016 | Есть |  |  | Ширина двери – 0,9м,  | Соответствует нормативу. | К,О,С,Г |
| 2.6.2 | Порог двери. | Не выше 0, 014 м. | п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016 | Есть |  |  | Порог высотой 0,16 м .  | Соответствует нормативу. | К,О,С |
| 2.6.3 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей. | На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. | 6.1.6СП 59. 13330. 2016 | Нет  |  |  | Контрастная маркировка отсутствует | Не соответствует нормативу.  | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 2.4.2 | Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании . | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Капитальный ремонт  |
| **ОБЩИЕ требования** **к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | фото |
| **Вход в здание** |  **ДП-И (У)** – доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.  **ВНД (К,О,С,Г)** – объект временно недоступен для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения с нарушением слуха | - |  | Капитальны ремонт |